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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06
“Uso del osciloscopio FNIRSI 1014D aplicado al CI 555 en modo astable + Estrategias de captación, retención y ampliación (SNAP / BANT)”
I. DATOS GENERALES
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA
	40174 Paola Frassinetti Fe y Alegría 45

	DIRECTOR
	César Stalyn Castañeda Tang
	SUBDIRECTORA
	Liliana Morales Ortiz

	DOCENTE
	Carlos Alberto Cornejo Zegarra.
Shirley Sirene Sacasqui Huayto
	ÁREA CURRICULAR
	Educación para el Trabajo

	PROGRAMA FORMATIVO
	Robótica (Mecatrónica)
	MÓDULO FORMATIVO
	Robot autónomo optimizado

	GRADO/SECCIÓN
	4TO
	NIVEL
	Secundaria

	FECHA DE INICIO
	07/09/2026
	FECHA DE TÉRMINO
	10/09/2026

	DURACIÓN
	8 horas (6 h Habilidad Técnica + 2 h Gestión de Proyectos de Emprendimiento)


II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN
Los estudiantes conocen las características y el funcionamiento del osciloscopio digital FNIRSI 1014D, identifican sus partes principales y lo utilizan para visualizar y medir la señal generada por un circuito CI 555 en modo astable.
Además, aplican estrategias de captación, retención y ampliación de clientes utilizando los enfoques SNAP y BANT.
Distribución horaria:
1. 6 horas → Habilidad Técnica (Osciloscopio FNIRSI 1014D + CI 555 astable)
1. 2 horas → Gestión de Proyectos de Emprendimiento (SNAP / BANT)
III. CAPACIDADES
1. Aplica habilidades técnicas de medición electrónica.
1. Trabaja cooperativamente.
1. Evalúa los resultados del proyecto.
1. Aplica estrategias de captación, retención y ampliación de clientes.
IV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:
1. Reconocer las características principales del osciloscopio FNIRSI 1014D.
1. Identificar las partes del osciloscopio y sus funciones básicas.
1. Conectar y visualizar la señal de un CI 555 en modo astable.
1. Medir frecuencia, período y amplitud de la onda generada.
1. Aplicar estrategias de captación, retención y ampliación (SNAP / BANT).
V. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
En electrónica es fundamental poder “ver” las señales eléctricas. El osciloscopio FNIRSI 1014D permite observar formas de onda y medir frecuencias. Al mismo tiempo, todo prototipo necesita estrategias claras de captación, retención y ampliación de clientes usando SNAP y BANT.
Problema planteado:
¿Cómo podemos usar el osciloscopio FNIRSI 1014D para analizar la señal de un CI 555 en modo astable y aplicar estrategias de captación, retención y ampliación (SNAP / BANT)?
VI. RETO DE LA SESIÓN
¿Podemos identificar las partes y características del osciloscopio, visualizar y medir la onda del CI 555 en modo astable, y proponer estrategias de captación, retención y ampliación usando SNAP / BANT?
VII. CONCEPTOS CLAVE
1. Osciloscopio FNIRSI 1014D
1. 2 canales, 100 MHz, 1 GSa/s, pantalla 7", generador de señales, protección hasta 400 V.
2. Partes principales
1. Pantalla, controles V/div y Time/div, Trigger, botón AUTO, conectores BNC y sondas.
3. CI 555 en modo Astable
Genera onda cuadrada continua. Se mide frecuencia, período y ciclo de trabajo.
4. Estrategias SNAP / BANT
1. Captación, Retención y Ampliación de clientes.
1. SNAP: Simple – iNvaluable – Align – Priorities.
1. BANT: Budget – Authority – Need – Timing.
VIII. PRODUCTO FINAL
Producto técnico:
1. Circuito CI 555 en modo astable + mediciones en el osciloscopio FNIRSI 1014D.
Producto de emprendimiento:
1. Propuesta de estrategias de captación, retención y ampliación (SNAP / BANT).
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Habilidad técnica (6 h)
1. Identifica características y partes del osciloscopio.
1. Arma y mide el 555 astable correctamente.
Gestión de proyectos (2 h)
1. Aplica estrategias de captación, retención y ampliación.
1. Utiliza SNAP y/o BANT de forma coherente.
X. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1. Registro de características y partes del osciloscopio.
1. Circuito 555 armado y mediciones realizadas.
1. Propuesta de estrategias SNAP / BANT.
1. Explicación oral.
XI. MATERIALES Y RECURSOS
1. Osciloscopio FNIRSI 1014D + sondas.
1. CI 555, resistencias, condensadores, LED, protoboard, fuente.
1. Hojas para registro y propuesta de emprendimiento.
Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=3yzgmAFm0dw
XII. DESARROLLO DE LOS PROCESOS DIDÁCTICOS
A. GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (2 horas)
Estrategias de captación, retención y ampliación (SNAP / BANT)
	Fase
	Tiempo
	Actividad del docente
	Actividad del estudiante

	1. INICIO
	25 min
	Presenta el reto comercial. Explica las estrategias de captación, retención y ampliación, y los enfoques SNAP y BANT.
	Observan. Identifican necesidades del miniproyecto. Formulan ideas iniciales de valor comercial.

	2. PLANIFICAR
	30 min
	Orienta la planificación de las estrategias de captación, retención y ampliación aplicando SNAP y BANT.
	Elaboran el plan comercial. Definen posibles clientes, mensajes y canales de captación, retención y ampliación.

	3. EJECUTAR
	40 min
	Supervisa la elaboración de la propuesta de estrategias SNAP/BANT. Orienta y resuelve dudas.
	Desarrollan la propuesta completa de captación, retención y ampliación aplicando SNAP y BANT.

	4. EVALUAR
	25 min
	Solicita la presentación de la propuesta. Retroalimenta y aplica la rúbrica de emprendimiento.
	Presentan las estrategias. Evalúan su trabajo y proponen mejoras.


Total Gestión de Proyectos: 25 + 30 + 40 + 25 = 120 minutos (2 horas)
RÚBRICA DE EVALUACIÓN – GESTIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
(Estrategias de captación, retención y ampliación – SNAP / BANT)
	Criterio
	Inicio (1)
	Proceso (2)
	Logrado (3)
	Destacado (4)

	Identificación del problema / necesidad
	No identifica la necesidad.
	Identifica la necesidad con ayuda.
	Identifica la necesidad con claridad.
	Identifica la necesidad y explica sus causas y posibles soluciones.

	Estrategias de captación
	No propone estrategias de captación.
	Propone estrategias incompletas o poco claras.
	Propone estrategias de captación adecuadas.
	Propone estrategias de captación concretas, viables y bien justificadas.

	Estrategias de retención
	No propone estrategias de retención.
	Propone estrategias de retención incompletas.
	Propone estrategias de retención claras.
	Propone estrategias de retención concretas y realistas.

	Estrategias de ampliación
	No propone estrategias de ampliación.
	Propone ideas de ampliación poco desarrolladas.
	Propone estrategias de ampliación adecuadas.
	Propone estrategias de ampliación creativas y viables.

	Aplicación de SNAP / BANT
	No aplica SNAP ni BANT.
	Aplica parcialmente algunos criterios.
	Aplica SNAP y/o BANT de forma correcta.
	Aplica SNAP y BANT de forma clara, coherente y completa.

	Propuesta comercial / presentación
	No presenta propuesta o es muy confusa.
	Presenta una propuesta incompleta.
	Presenta una propuesta clara.
	Presenta una propuesta atractiva, completa y convincente.

	Trabajo en equipo
	Participa poco o dificulta el trabajo.
	Participa con orientación.
	Participa activamente.
	Lidera, coopera y aporta soluciones al equipo.




B. DESARROLLO DE LA HABILIDAD TÉCNICA (6 horas)
Habilidades a desarrollar:
1. Identificar características del FNIRSI 1014D.
1. Reconocer las partes del osciloscopio y su función.
1. Seguir instrucciones básicas de funcionamiento.
1. Conectar el circuito 555 en modo astable al osciloscopio.
1. Visualizar y medir frecuencia, período y amplitud de la onda.
Desarrollo de la Habilidad Técnica – 6 Fases (6 horas)
	Fase
	Tiempo
	Actividad del docente
	Actividad del estudiante

	1. INFORMARSE
	50 min
	Presenta el osciloscopio FNIRSI 1014D, sus características y partes. Explica el CI 555 astable y el video.
	Observan el equipo. Identifican características y partes. Registran información. Formulan preguntas.

	2. PLANIFICAR
	40 min
	Orienta el orden de trabajo: conocer el equipo → armar el 555 → conectar → medir → registrar.
	Elaboran el plan de montaje. Distribuyen roles. Preparan materiales y diagrama del 555.

	3. DECIDIR
	30 min
	Guía la toma de decisiones sobre valores de componentes, canal y parámetros de medición.
	Deciden valores de R y C del 555. Eligen el canal y los parámetros iniciales de medición.

	4. EJECUTAR
	120 min
	Demuestra el uso del osciloscopio. Supervisa el armado del 555, las conexiones y las mediciones.
	Arman el circuito 555 astable. Conectan al osciloscopio. Visualizan la onda. Miden frecuencia, período y amplitud.

	5. CONTROLAR
	40 min
	Verifica las conexiones, la calidad de la señal y los valores medidos. Orienta correcciones.
	Revisan las conexiones. Comparan valores medidos con teóricos. Corrigen errores.

	6. EVALUAR
	40 min
	Solicita la demostración de la onda y los valores medidos. Aplica la rúbrica de habilidad técnica.
	Presentan la señal y los valores medidos. Explican el procedimiento. Evalúan su desempeño.


Total Habilidad Técnica: 50 + 40 + 30 + 120 + 40 + 40 = 320 minutos (6 horas)
RÚBRICA DE HABILIDAD TÉCNICA
	Criterio
	Inicio (1)
	Proceso (2)
	Logrado (3)
	Destacado (4)

	Características del osciloscopio FNIRSI 1014D
	No identifica las características principales.
	Identifica algunas características con ayuda.
	Identifica correctamente las características principales.
	Identifica y explica con claridad las características técnicas.

	Partes e instrucciones de funcionamiento
	No reconoce las partes ni sigue instrucciones.
	Reconoce algunas partes y sigue instrucciones con apoyo.
	Identifica las partes y sigue las instrucciones básicas.
	Identifica todas las partes y opera el equipo de forma autónoma.

	Armado del CI 555 en modo astable
	No logra armar el circuito.
	Arma el circuito con errores o con mucha ayuda.
	Arma correctamente el circuito 555 astable.
	Arma el circuito de forma limpia, correcta y explica su funcionamiento.

	Visualización y medición de la señal
	No logra visualizar la onda.
	Visualiza la onda con ayuda, mediciones incompletas.
	Visualiza y mide frecuencia, período y amplitud.
	Mide con precisión y explica los valores obtenidos.

	Seguimiento de las 6 fases
	No sigue el proceso de las fases.
	Sigue parcialmente algunas fases.
	Sigue las 6 fases de forma ordenada.
	Sigue las 6 fases de forma autónoma, reflexiva y completa.

	Trabajo en equipo y presentación
	Participa poco.
	Participa con orientación.
	Participa activamente.
	Coopera, lidera y presenta con claridad.


XIII. ORIENTACIONES PRÁCTICAS
Pasos básicos con el FNIRSI 1014D:
1. Encender y conectar la sonda al canal 1.
1. Seleccionar atenuación de la sonda (1× o 10×).
1. Usar el botón AUTO.
1. Ajustar V/div y Time/div.
1. Medir frecuencia, período y Vpp.
Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=3yzgmAFm0dw
XIV. REFERENCIAS
1. Manual del osciloscopio FNIRSI 1014D.
1. Datasheet del CI 555.
1. Marco SNAP Selling y método BANT.
1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=3yzgmAFm0dw
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	Docente responsable
	V°B° Jefe de taller
	V°B° Director
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